Circuito de dos botones (A y B) fabricado con transistores, debe activar un led al presionar el botón A, o bien al oprimir el botón B.

No se permite que encienda al oprimir ambos botones.

